**Anexa nr. 2**

**la Hotărârea nr. 154/2022**

**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI**

ai obiectivului de investiţii *„*Proiectare si execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj pentru perioada 2011-2023, **DJ 107 P** Gilău (DN 1) – Someșul Rece - Mărișel – DN 1 R, km 0+000 – km 44+260*”*

*(Anexa nr. 23 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 12/2016)*

**Beneficiar:** Judetul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj

**Amplasament:**  Judeţul Cluj, pe traseul drumului județean DJ107 P (din DN 1 prin localitățile Gilău, Somesu Rece, Somesu Cald, Acumularea Tarnița, Mărișel până în DN 1R)

**Indicatori tehnico-economici :**

1. **Indicatori tehnici :**

**1)Indicatori tehnici realizati pana la data de 01.01.2020**

-strat de uzura MA 8 – 7,765 km

-strat de bază BAD 25 – 7,95 km

-strat de legatura ABPC31- 6,043 km

-așternere strat de piatră spartă – 1,509 km

**2)Rest de executat** **conform expertizei tehnice**

**2.1 TERASAMENTE**

-sapatură mecanică in teren tare-25.061,01 m3

-frezare mecanizată pentru straturi asfaltice-176.913,00 mp

**2.2 SISTEM RUTIER**

**-** strat de uzură BA16-265.560,00 mp

- beton de ciment BCR4,0 – 905,04 m3

- mortar asfaltic MA8 – 18.846,00 mp

- strat de legatura din anrobat bituminos ABPC 22,4- 26.754,72 tone

- strat de legatura din binder BAD 22,4- 3,475,08 tone

- strat de fundație din piatră spartă sort 40-63mm – 46.781,21 m3

**2.3 DISPOZITIVE DE SCURGERE ȘI EVACUAREA APELOR**

- sanțuri pavate de beton-18.838,41 ml

- dispozitive de scurgere a apelor cu elemente din beton armat – 1,319,00 ml

**2.4 PODEȚE**

- podețe noi cu lumina de 2m, tip P- 6 buc

- podețe tubulare de O 1000, L=10m - 94 buc

- podețe casetate cu L=3 m – 1 buc

-podețe dalate cu L=3m -5 buc

- podețe dalate cu L=5m -1 buc

**2.5 DRUMURI LATERALE ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI**

-drumuri laterale-200ml

-podețe Ø500 pentru drumuri laterale - 31 buc

-accese la proprietăți – 278 buc

**2.6 LUCRĂRI AUXILIARE**

-borne Kilometrice -45 buc

- refacere semnalizare verticală - 6 buc

- semnalizare orizontală – 133,78 km

- consolidare ziduri de sprijin -1285,71 m3

- consolidare cu elemente din beton armat-fundație L – 300 ml

- parapet metalic flexibil – 3959,00 ml

- parcari – 1056,00 mp

**2.7 Lucrări la poduri**

**-** pod km 3+600;

- pod km 3+900;

- pod km 4+310;

- pod km 7+900;

- pod km 9+750;

- pod km 9+798;

- pod km 12+866;

- pod km 15+305;

- pod km 17+870;

- pod km 18+290;

- pod km 23+567;

- pod km 23+680;

- pod km 25+577;

- pod km 28+350;

**II) Indicatori economici :**

1. **Indicatori economici a investitiei reprezentand valoarea lucrarilor executate pana la data de 01.01.2020(inclusiv TVA):**

Valoarea investiţiei :

Valoare totală: 11.324,45 mii lei, din care C+M: 10.675,60 mii lei

1. **Indicatori economici actualizati reprezentand valoarea restului de executat conform expertizei tehnice (inclusiv TVA) cu rezerva de implementare:**

Valoarea investiţiei :

a. Valoare totală: 120.120,06 mii lei, din care C+M: 108.016,90 mii lei

b. Sursa de finanțare

- fonduri nerambursabile: 46.408,72 mii lei

- buget local - Județul Cluj: 73.711,34 mii lei

1. **Valoarea totală (inclusiv TVA) cu rezervă de implementare:**

Valoare totală: 31.444,51 mii lei, din care C+M: 118.692,50 mii lei.

1. **Valoarea rezervei de implementare (inclusiv TVA):**

20.212,98 mii lei (din care 19.808,72 eligibil şi 404,26 cofinanţare)

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

**Alin Tișe Simona Gaci**