**Anexa nr. 3**

 **la Hotărârea nr. 154/2022**

**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI**

ai obiectivului de investiţii *„*Proiectare si execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj pentru perioada 2011-2023, **DJ 107 M** Luna de Sus – Băișoara - Buru, km 0+000 – km 42+000*”*

 *(Anexa nr. 24 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 12/2016)*

**Beneficiar:** Judetul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj

**Amplasament:** Judeţul Cluj, pe traseul drumului județean DJ107 M (din DN 1 prin localitățile Luna de Sus, Vlaha, Săvădisla, Lita, Liteni, Băișoara, Iara, Surduc, Buru

**Indicatori tehnico-economici :**

1. **Indicatori tehnici :**

**1)Indicatori tehnici realizati pana la data de 01.01.2020**

- strat de bază BAD 22,4 – 6,5 km

 -strat de legatura ABPC 31,5- 6,043 km

 -așternere strat de piatră spartă – 9,25 km

**2)Rest de executat** **conform expertizei tehnice**

 **2.1 TERASAMENTE**

-sapatură mecanică in teren tare-23.822,85 m3

-frezare mecanizată pentru straturi asfaltice -183.867,60 mp

 **2.2 SISTEM RUTIER**

 **-** strat de uzură BA16 – 264.798,00 mp

 - strat de legatura din anrobat bituminos ABPC 22,4 – 23.377,88 tone

 - strat de legatura din binder BAD 22,4- 9.774,997 tone

 - strat de fundație din piatră spartă sort 40-63mm – 44.078,23 m3

 **2.3 DISPOZITIVE DE SCURGERE ȘI EVACUAREA APELOR**

 - sanțuri pavate de beton-19.438,00 ml

 - dispozitive de scurgere a apelor cu elemente din beton armat – 1,319,00 ml

 **2.4 PODEȚE**

 - podețe noi cu lumina de 2m, tip P- 9 buc

 - podețe tubulare de Ø 1000, L=10m - 54 buc

 -podețe dalate cu L=3m -2 buc

 **2.5 DRUMURI LATERALE ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI**

 -drumuri laterale-200ml

 -podețe Ø500 pentru drumuri laterale - 68 buc

 -podețe Ø500 pentru accese la proprietăți – 950 buc

 **2.6 LUCRĂRI AUXILIARE**

 -borne Kilometrice - 43 buc

 - refacere semnalizare verticală - 90 buc

 - semnalizare orizontală – 41.3 km

 - consolidare ziduri de sprijin -920,17 m3

 - parapet metalic flexibil – 6.600,00 ml

 - parcari – 7068,00 mp

 **2.7 Lucrări la poduri**

**-** pod km 3+340;

- pod km 4+650;

- pod km 6+687;

- pod km 8+440;

- pod km 8+940;

- pod km 9+986;

- pod km 11+275;

- pod km 15+465;

- pod km 20+296;

- pod km 21+988;

- pod km 28+550;

- pod km 32+452;

- pod km 34+700;

- pod km 38+452;

- pod km 39+480

- pod km 40+952

**II) Indicatori economici :**

1. **Indicatori economici a investitiei reprezentand valoarea lucrarilor executate pana la data de 01.01.2020 (inclusiv TVA)**

 Valoarea investiţiei :

 Valoare totală: 8.270,00 mii lei, din care C+M: 7.797,70 mii lei

1. **Indicatori economici actualizati reprezentand valoarea restului de executat conform expertizei tehnice (inclusiv TVA) cu rezerva de implementare:**

**Valoarea investiţiei :**

a. Valoare totală: 102.092,53 mii lei, din care C+M: 91.613,31 mii lei

 b.Sursa de finanțare

 - fonduri nerambursabile  : 41.695,19 mii lei

 - buget local - Județul Cluj: 60.397,34 mii lei

 **3) Valoarea totală cu rezerva de implementare (inclusiv TVA):**

 Valoare totală: 110.362,53 mii lei, din care C+M : 99.411,01 mii lei.

 **4) Valoarea rezervei de implementare (inclusiv TVA):**

17.035,91 mii lei (din care 16.695,19 eligibil şi 340,72 cofinanţare)

 **Contrasemnează:**

 **PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

 **Alin Tișe Simona Gaci**