**Anexă**

 **la Hotărârea nr. 176/2021**

**DATELE DE IDENTIFICARE**

**ale bunului imobil realizat prin lucrările de execuție la obiectivul de investiții ”Drum de acces la Stația de transfer deşeuri Huedin, Judeţul Cluj ”**

|  |
| --- |
| ***Sectiunea I*** |
| ***Bunuri imobile*** |
| **Nr.crt** | **Codul declasificare** | **Denumirea bunului** | **Elementelede identificare** | **Anul dobândiriisau, după caz, al dăriiîn folosinţă** | **Valoarea de inventar - lei –****(incl.TVA)** | **Situația juridică actuală/denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare** |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | 1.3.7.2 | Drum de acces la Stația de transfer deşeuri Huedin, Judeţul Cluj | Capacităţi fizice realizate: - Strat de fundație din balast h=30 cm;* Strat de forma din blocaj piatră sort 90-250 mm cu grosime 40 cm, intre km. 0+012-0+120 si km. 0+360-0+430;
* Strat de forma din blocaj piatră sort 90-250 mm cu grosime 70 cm, intre km. 0+120-0+360;
* Strat de agregate naturale stabilizate cu ciment cu grosime minimă de 12 cm;
* Strat de bază - de legatură h=5 cm din mixturi asfaltice cilindrate, tip BAD 22,4;
* Strat de uzură, h= 4 cm din mixturi asfaltice cilindrate, tip BA 16;
* Dispozitive de evacuare a apelor pluviale, podeţe tubulare DN=100, 2 buc ( km 0+027 l= 18,8 m si km 0+170 l=8,2 m);
* Șanțuri de pământ L=1.104 ml;
* Lucrări de marcaj rutier;
* Indicatoare rutiere.

Caracteristicile principale ale traseului:-lungimea drumului 470 m; -lațime parte carosabilă 2x3,00 m;-lățime acostamente 2x0,50 m;-lățime platformă drum 7,00 m | 2021 | 1.402.533,98  | Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 23340/29.06. 2021 privind obiectivul de investiții – Drum de acces la stația de transfer Huedin, Județul Cluj |
|  |  | **VALOARE TOTALĂ lei (cu TVA)** |  |  | 1.402.533,98  |  |

 **Contrasemnează:**

 **PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

 **Alin Tișe Simona Gaci**