**Anexă**

 **la Hotărârea nr. 225/2023**

**INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI**

**ai obiectivului de investiţii ”Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj pentru perioada 2011-2023 - LOT I, DJ 108C - Mănăstireni – Călata - Mărgău, km 36+050 – km 59+000”**

*(Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 12/2016)*

|  |  |
| --- | --- |
| Beneficiar: | Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj |
| Amplasament:  | Județul Cluj, pe traseul drumului județean DJ 108C (prin localitățile Mănăstireni, Văleni, Călata, Mărgău) |

**Indicatori tehnico-economici:**

1. **Indicatori tehnici:**

**1)Indicatori tehnici realizati pana la data de 01.01.2020**

1. strat de uzura Ba16 – 22,10 km
2. podețe tubulare noi Ø1000- 5 buc
3. podeț P2 – 2 buc
4. podețe la drumuri laterale Ø500 -13 buc
5. șanțuri pavate cu beton- 1767 ml

**2)Rest de executat** **conform expertizei tehnice**

**2.1 SISTEM RUTIER**

1. plombări – 1,400 mp
2. desfacearea imbracamintii drumului existemt – 31.703,00 mp
3. strat de uzură BA16-6.630,8 mp
4. strat de legatura din anrobat bituminos ABPC 22,4 -716,42 tone
5. tratament bituminos dublu – 70 smp
6. strat de fundație din piatră spartă sort 40-63mm – 4.819,50 m3
7. geocompozit antifisură – 4.213,88 mp
8. șlam bituminos – 140,00 mp

**2.2 DISPOZITIVE DE SCURGERE ȘI EVACUAREA APELOR**

1. sanțuri pavate de beton- 566,00 ml
2. șanț de pământ – 11.880,16 ml

**2.3 PODEȚE**

1. podețe noi cu lumina de 2m, tip P- 6 buc
2. podețe tubulare de Ø 1000 – L=10 m - 1 buc
3. podețe dalate cu L=3m -1 buc

**2.4 DRUMURI LATERALE ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI**

1. balast 20 cm – 19,20 mc
2. piatră spartă -215,00 mc
3. podețe Ø500 pentru drumuri laterale - 7 buc

**2.5 LUCRĂRI AUXILIARE**

1. refacere semnalizare verticală - 78 buc
2. semnalizare orizontală – 60 km
3. consolidare ziduri de sprijin - 220,00 ml
4. parapet metalic flexibil – 3.795,00 ml (inițial 2.186,00 ml)
5. parcari – 400,00 mp
6. zona 3: km 52+253 – km 52+324 - 100 ml
7. zona 1: km 39+120 – km 39+160. L=40 m
8. zona 2: km 42+749 – km 42+849. L=100 m
9. ridicare la cotă cămine: 117 buc

**2.6 LUCRĂRI LA PODURI**

1. pod km 44+585;
2. pod km 45+878;
3. pod km 46+300;
4. pod km 51+000;
5. pod km 51+750;
6. pod km 56+330;
7. pod km 57+080;
8. pod km 58+308;

**II) Indicatori economici:**

1. **Indicatori economici ai investitiei reprezentând valoarea lucrărilor executate până la data de 01.01.2014 (inclusiv TVA) – în afara perioadei de implementare a proiectului european:**

Valoarea investiţiei:

 Valoare totală: 477.859,94 lei

 din care C+M: 0,00 lei

 **Indicatori economici actualizati aferenți proiectului european SMIS 125110 (inclusiv TVA), pentru perioada 20214-2023:**

Valoarea investiţiei:

 Valoare totală: 66.397.352,84 lei

 din care C+M: 60.089.558,46 lei

**Sursa de finanțare:**

 fonduri nerambursabile: 17.351.399,97 lei

 buget local - Județul Cluj: 48.691.842,66 lei

 **Contrasemnează:**

 **PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

 **Alin Tișe Simona Gaci**