**ROMÂNIA**

**JUDEŢUL CLUJ Anexa**

**CONSILIUL JUDEŢEAN la Hotărârea nr. 229/2019**

**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI**

**ai obiectivului de investiții** **„Scară metalică exterioară pentru evacuare în caz de**

**incendiu și instalații interioare de detectare, semnalizare, alarmare incendiu”**

**la imobilul situat în Municipiul Cluj-Napoca str. Actorului nr. 2A**

**TITULAR:** Județul Cluj

**Beneficiar:** Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj

**Amplasament**: Str. Actorului nr. 2 A, Municipiul Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

**PROIECTANT:** ArhiDesignExpert SRL: str. Lunii, nr. 1/27, Cluj-Napoca

**FAZA:** D.A.L.I.

1. **Indicatori tehnici:**

**I. Măsuri de realizare a instalatiei de detectare semnalizare si alarmare incendiu (IDSAI) – toate cablurile folosite în IDSAI să se monteze îngropat în tuburi de protectie:**

* instalația propriu-zisă și dotări echipamente: trasarea lucrării; realizarea sliturilor de traseu; montarea dozelor de aparataj și de derivatie; montarea tuburilor izolant de protectie; tragerea firelor prin tuburile de protectie; legaturi în doze derivatie si tablou de distributie; montaj aparataj si echipament; montare si dotarea cu stingătoare; montare semnalizare stingător - cu specificații de utilizare; montare indicatoare PSI;

**II. Măsuri conexe care contribuie la implementarea proiectului - modificari functionale în baza raportului de expertiza Cc/Ci:**

* demontat / montat tâmplarie PVC;
* demolare perete, zidit gol perete, sistem termoizolatie;
* reparații tencuieli interioare și exterioare, în jurul tocului ușilor, gletuire si zugrăzire;
* modificări scară beton armat (sapatura, cofrare, turnare);
* desfaceri / refaceri pardoseli, demontat / placări scară și mâna curentă scară;
* demontat / montat gresie;
* reparat pereți în urma montării IDSAI;
* refacere instalații sanitare – zona afectată;
* refacere instalație electrică – zona afectată;
* refacere instalație termică – zona afectată.

**III. Măsuri conexe care contribuie la implementarea proiectului - scară metalică exterioară pentru evacuare în caz de incendiu:**

* realizare fundații proprii;
* structura metalică - scară propriu-zisă;
* acoperiș – invelitoare + burlane tablă multistrat;
* desfacere si refacere pavaje;

1. **Indicatori economici:**

**TOTAL INVESTITIE** (INV)..........................................................din care C+M:

281.971,22 lei fără TVA .........................................................235.903,88 lei fără TVA

51.598,74 lei TVA....................................................................44.821,74 lei TVA

333.569,96 lei cu TVA.............................................................280.725,62 lei cu TVA

1. **Durata de execuție a investiţiei:**  12 luni
2. **Finanţarea investiţiei:** fonduri de la bugetul Județului Cluj.

**Contrasemnează:**

**p. PREŞEDINTE, SECRETAR AL JUDEŢULUI,**

**Alin Tișe Simona Gaci**