**Anexă**

 **la Hotărârea nr. 36/2021**

**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI**

**ai obiectivului de investiţii *„*Proiectare si execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj pentru perioada 2011-2023 – LOT I, DJ 108 C Mănăstireni – Călata – Mărgău, km 36+050 – km 59+000*”***

 *(Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 12/2016)*

**Beneficiar:** Judetul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj

**Amplasament:** Judeţul Cluj, pe traseul drumului județean DJ 108 C (prin localitățile Mănăstireni, Văleni, Călata, Mărgău)

**Indicatori tehnico-economici :**

1. **Indicatori tehnici :**

**1)Indicatori tehnici realizati pana la data de 01.01.2020**

1. strat de uzura Ba16 – 22,10 km
2. podețe tubulare noi Ø1000- 5 buc
3. podeț P2 – 2 buc
4. podețe la drumuri laterale Ø500 -13 buc
5. lucrări auxiliare - consolidare zide de sprijin – 55 ml
6. șanțuri pavate cu beton- 1767 ml

**2)Rest de executat** **conform expertizei tehnice**

 **2.1 SISTEM RUTIER**

1. plombări – 1,400 mp
2. desfacearea imbracamintii drumului existemt – 31.703,00 mp
3. strat de uzură BA16-6.630,8 mp
4. strat de legatura din anrobat bituminos ABPC 22,4 -716,42 tone
5. tratament bituminos dublu – 70 smp
6. strat de fundație din piatră spartă sort 40-63mm – 4.819,50 m3
7. geocompozit antifisură – 4.213,88 mp
8. șlam bituminos – 140,00 mp

 **2.2 DISPOZITIVE DE SCURGERE ȘI EVACUAREA APELOR**

1. sanțuri pavate de beton- 566,00 ml
2. șanț de pământ – 11.880,16 ml

 **2.3 PODEȚE**

1. podețe noi cu lumina de 2m, tip P- 6 buc
2. podețe tubulare de Ø 1000 – L=10 m - 1 buc
3. podețe dalate cu L=3m -1 buc

 **2.4 DRUMURI LATERALE ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI**

1. balast 20 cm – 19,20 mc
2. piatră spartă -215,00 mc
3. podețe Ø500 pentru drumuri laterale - 7 buc

 **2.5 LUCRĂRI AUXILIARE**

1. refacere semnalizare verticală - 78 buc
2. semnalizare orizontală – 60 km
3. consolidare ziduri de sprijin - 220,00 ml
4. parapet metalic flexibil – 2.186,00 ml
5. parcari – 400,00 mp
6. Consolidare km 52+253 – km 52+324 - 100 ml

 **2.6 Lucrări la poduri**

1. pod km 44+585;
2. pod km 45+878;
3. pod km 46+300;
4. pod km 51+000;
5. pod km 51+750;
6. pod km 56+330;
7. pod km 57+080;
8. pod km 58+308;

 **II) Indicatori economici :**

1. Indicatori economici a investitiei reprezentand valoarea lucrarilor executate pana la data de 01.01.2020(inclusiv TVA):

Valoarea investiţiei :

 Valoare totală: 15.470,30 mii lei

 din care C+M: 14.505,08 mii lei

1. **Indicatori economici actualizati reprezentand valoarea restului de executat conform expertizei tehnice - Expertiză tehnica rest de executat respectiv Expertiză tehnică consolidare drum km 52+253 – km 52+327 (inclusiv TVA):**

**Valoarea investiţiei :**

 a. Valoare totală: 35.733,29 mii lei

 din care C+M: 30.486,85 mii lei

 b. Sursa de finanțare

 fonduri nerambursabile – 3.850,00 mii lei

 buget local - Județul Cluj – 31.883,29 mii lei

 **3) Valoarea totala (inclusiv TVA)**

Valoare totală: 51.203,59 mii lei

 din care C+M: 44.991,93 mii lei

 **Contrasemnează:**

 **PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

 **Alin Tișe Simona Gaci**